**INSPECTIECRITERIA**

Voor externe architectonische toepassingen bedraagt de waarnemingsafstand 3 meter voor gelijkvloers en 5 meter voor hogere verdiepingen.