**REINIGINGSAANBEVELINGEN**

* Aanbevolen wordt om minimaal één keer per jaar schoon te maken.
* Algemene reiniging :
  + Reinigen met water + neutraal zacht wasmiddel (pH tussen 5 en 8)
  + Daarna afspoelen met water en afvegen met een zachte en absorberende doek
* Om meer vuil te verwijderen : borstel van varkenshaar of nylon
* Om olie-, vet- of lijmresten te verwijderen : white spirit, Methyl-Ethyl-Ketone, Terpentijn, Kerosine, ...
* Te vermijden:
  + Agressieve producten zoals waspoeder, detergenten voor vaatwasmachines, sterke zuren en sterk alkalische producten
  + Contact met schurende middelen zoals zand, staal, wol, glaspapier